Опросный лист для подбора клапана с электроприводом  

Клапан. 	
  двухходовой 	  трехходовой 	
 	 регулирующий 	 смешивающий 	 	
 	 запорный 	 разделяющий 	 	
Диаметр трубопровода Ду, мм:  	  	
Давление до клапана, бар:  	min:   	max:   	
Давление после клапана, бар:  	min:   	max:   	
Расход среды, т/час:  	min:   	max:   	
Cреда:  	  вода 	  пар 	другая (уточнить):   	
Максимальная температура среды, 0 С 	  	
Рабочее давление, бар 	  	
Максимальный перепад давления на клапане, бар 	  	
Тип присоединения: 	  фланец 	  резьба    	         (до Ду 50 мм) 	  сварка    	         (до Ду 50 мм) 	

Дополнительные требования:  	  	

Электропривод. 	
Напряжение питания:  	  ~ 220V  	  ~ 24V 	
Сигнал управления: 	  трехпозиционный 	  аналоговый 	
 	  0-10V 	
 	  4-20 мА 	
Обратная связь:  	  не нужна 	  0-10V 	  4-20mA 	другая (уточнить):   	

Дополнительные требования:  	  	

Подбор клапана с электроприводом:   	  	

 Сведения о Заказчике: 	

Организация 	: 	  	
Тел./факс 	: 	  	
E-mail 	: 	  	
Контактное лицо 	: