Опросный лист для подбора регулятора перепада давления и регулятора перепуска

Тип регулятора: 	регулятор перепада давления (нормально открытый) 	регулятор перепуска (нормально закрытый)	

Диаметр трубопровода, мм 	  	

Тип присоединения: 	фланцы 	резьба 	     (Ду15-50 мм) 	сварка 	     (Ду15-50 мм) 	

Избыточное давление на подающем трубопроводе, бар:  	min:   	max:   	
Избыточное давление на обратном трубопроводе, бар:  	min:   	max:   	
Расход среды, т/час:  	min:   	max:   	

Давление настройки - необходимый перепад давления между подающим и обратным трубопроводами, который должен поддерживать регулятор, или при которам начинает открываться регулятор перепуска бар:  	  	
Cреда:  	  вода 	  пар 	  воздух 	другая (уточнить):   	
Максимальная температура среды, 0 С 	-  	

Место установки регулятора: 	в помещении 	снаружи, указать диапазон температур	

Условный диаметр регулятора Ду подбирается по расчетной величине пропускной способности Kvs (м3 /ч); Ду регулятора в большинстве случаев  получается меньше, чем Ду трубопровода. При подборе регулятора с большим запасом по Kvs он может нестабильно работать на малых расходах, будут постоянные скачки перепада давления. Иногда возможен подбор регулятора с пониженной величиной Kvs, чтобы Ду регулятора и трубопровода были одинаковые. Для Ду15-50 возможны регуляторы перепада давления с регулируемой пропускной способностью Kvs от 0 до максимального значения, их можно подбирать по Ду. С увеличением Ду сильно возрастает цена регулятора. Если это важно, то указать желаемый или обязательный условный диаметр Ду регулятора.	
Предпочтительные марки, Ду и Kvs регулятора:  	  	
Дополнительные требования:	  	

 Сведения о Заказчике: 	

Организация 	: 	  	
Тел./факс 	: 	  	
E-mail 	: 	  	
Контактное лицо 	: